**Objekt:** side 1/1

**Sted:**

**Dato:** 19-09-2025 **Ref:**

Kode Pos Tekst Antal Enhed

**PJB VARMEVEKSLER VÆSKE-VÆSKE**

 Varmeveksler fabrikat **Alfa Laval**, type 1 st.

 **ALFANOVATW 18-40H**, i standardudførelse.

 **Dimensioneringsdata:**

Capacity (kW) 50 kW

Temp primary side (°C) 80 → 60 °C

Temp. secondary side (°C) 50 → 70 °C

Flow rate primary side (kg/h) - kg/h

Flow rate secondary side (kg/h) - kg/h

Max. Pressure Drop (kPa) 20 kPa

 **Tilvalg:**