**Objekt:** sid 1/1

**Ort:**

**Datum :** 2025-07-12 **Ref:**

Kod Pos Text Mängd Enhet

**PJB VÄRMEVÄXLARE VÄTSKA-VÄTSKA**

**Lödd plattvärmeväxlare med syrafast stål i överföringsyta i .net core**

Värmeväxlare fabrikat **Alfa Laval**, 1 st

typ **CB20-50H**, i standardutförande.

**Teknisk data:**

Capacity (kW) 75 kW

Temp primary side (°C) 65 → 22 °C

Temp. secondary side (°C) 10 → 55 °C

Max. Pressure Drop (kPa) 20 kPa

**Tillval:**

Isolering bestående av demonterbar 30 mm CFC-fritt polyuretanskum med ytbeklädnad av oöm blå ABS-plast.

Thermisk konduktivitet 0,031 w/mK.

Max temperatur 140°C.

Kopplingar för svetsning

Kopplingar för lödning

Golvstativ